（別記様式）

年　　　月　　　日

安全点検結果報告書（報告書No.　　）

|  |
| --- |
| 市（町）長　様（申請者）報告者　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） |

点検結果を踏まえ、適切な管理に努めます。要改善の異常について、改善予定に記載のとおり対応します。

|  |  |
| --- | --- |
| 広告物等の種類 | 屋上広告物 ・ 壁面広告物 ・ 壁面突出広告物 ・ 建植え広告物 ・ その他（　　　　　） |
| 表示・設置場所 |  |
| 表示・設置年月日 | 　　　　年　　　月　　　日 | 点検年月日 | 　　　　年　　　月　　　日 |
| 点検者（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び点検者の氏名） | 氏　　名 | 屋外広告業登録　無・有（登録番号：　　　　　登録自治体：　　　） |
| 住　　所 |  |
| 電話番号 |  |
| 資格名称 | 屋外広告士　・　点検技能講習修了者　・　建築士（一級・二級）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 点検箇所 | 点　　検　　項　　目 | 該当無の場合 | 異常の有・無 | 異常の評価 | 改善の概要 |
| 基礎部・上部構造 | １　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定（　 年　月） |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の劣化 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 支持部 | １　鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定（　 年　月） |
| ２　鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定（　 年　月） |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 広告板 | １　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定（　 年　月） |
| ２　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 照明装置 | １　照明装置のゆるみ、不点灯、不発光 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定（　 年　月） |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| その他 | １　付属部材（装飾、振れ止め棒、鳥よけ等）の腐食、破損 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済・改善予定（　 年　月） |
| ２　避雷針の腐食や損傷、避雷針取付部の異常 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| ３　その他 | 塗料等のはく離、表示面の汚染・退色又ははく離 | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| (　　　　　　　　　　　　　　　　) | 該当無 | 有・無 | 経過観察・要改善 |

備考１　許可の期間の更新申請に係る広告物等が複数ある場合、広告物等ごとに報告書を作成すること。点検した広告物等の全体写真（当該報告書の対象となる広告物等を明示）及び異常の評価が要改善となった箇所の写真を添付すること。

備考２　異常の評価が要改善の場合には、「改善の概要」欄を記入すること。